전국 해안선 연장길이 통계 자료

□ 광역시 및 도별 해안선 길이

(단위 : km)

구분	전체 길이	육 지 부			도 서 부
		총 길이	자연 해안선	인공 해안선	총길이	자연 해안선	인공 해안선
전 국	11,914.05	6,263.16	4,987.97	1,275.19	5,650.89	5,418.18	232.71
인천	954.53	364.48	194.91	169.57	590.05	547.66	42.39
경기도	219.69	208.60	141.42	67.18	11.09	9.60	1.49
충남	986.40	703.63	589.30	114.33	282.77	279.80	2.97
전북	504.41	264.76	205.95	58.81	239.65	229.29	10.36
전남	5,540.01	2,103.61	1,810.96	292.65	3,436.40	3,309.45	126.95
경남	2,093.21	1,346.55	1,143.36	203.19	746.66	720.81	25.85
부산	313.92	223.87	101.22	122.65	90.05	85.18	4.87
울산	135.83	131.94	64.12	67.82	3.89	3.89	-
경북	428.00	321.37	248.03	73.34	106.63	97.86	8.77
강원도	318.1	286.03	221.17	64.86	32.07	32.07	-
제주도	419.95	308.32	267.53	40.79	111.63	102.57	9.06

□ 도 시군구 별 해안선 길이

(단위 : km)

광역시도	시군구	해안선길이(계)	육 지 부	도 서 부
전국		11,914.05	6,263.16	5,650.89
인천 광역시	소계	954.53	364.48	590.05
	강화군	266.76	106.68	160.08
	남동구	31.84	31.84	-
	동구	5.09	3.41	1.68
	서구	28.01	21.20	6.81
	옹진군	475.75	89.15	386.60
	연수구	18.14	18.08	0.06
	중구	128.94	94.02	34.82
경기도	소계	357.18	309.83	43.75
	김포시	31.14	27.19	3.95
	시흥시	11.62	11.10	0.52
	안산시	72.88	53.23	1.79
	평택시	41.33	41.33	-
	화성시	62.72	46.32	16.40
충청 남도	소계	986.40	703.63	282.77
	당진군	96.42	65.90	30.52
	보령시	222.14	96.94	125.20
	서산시	126.52	101.14	25.38
	서천군	77.25	66.07	11.18
	아산시	8.06	8.06	-
	태안군	439.78	343.98	95.80
	홍성군	16.23	16.23	-
전라 북도	소계	504.41	264.76	239.65
	고창군	63.72	57.24	6.48
	군산시	250.68	93.04	157.67
	김제시	22.62	22.62	-
	부안군	167.39	91.89	75.50

광역시도	시군구	해안선길이(계)	육 지 부	도 서 부
전라 남도	소계	5,540.01	2,103.61	3,436.40
	강진군	20.66	17.53	3.13
	고흥군	625.95	407.50	218.45
	광양시	80.43	78.62	1.81
	목포시	69.23	45.68	23.55
	무안군	240.43	220.91	19.52
	보성군	88.55	57.82	30.73
	순천시	34.15	33.26	0.89
	신안군	1,621.17	137.71	1,483.46
	여수시	797.14	323.63	473.51
	영광군	186.27	94.83	91.44
	영암군	16.46	15.09	1.37
	진도군	558.70	178.56	380.14
	완도군	818.84	166.96	651.88
	장흥군	83.05	72.88	10.07
	함평군	31.96	31.96	558.70
	해남군	267.02	220.67	46.35
경상 남도	소계	2,093.21	1,346.55	746.66
	거제시	424.28	307.56	116.72
	고성군	194.23	169.74	24.49
	남해군	304.70	257.95	46.75
	마산시	146.32	119.10	27.22
	사천시	194.62	142.02	52.59
	진해시	108.60	73.92	34.68
	창원시	18.59	18.59	34.68
	통영시	629.26	203.67	425.59
	하동군	72.61	53.99	18.62

광역시도	시군구	해안선길이(계)	육 지 부	도 서 부
부산 광역시	소계	313.92	223.87	90.05
	강서구	98.61	29.68	68.93
	기장군	42.69	40.73	1.96
	남구	27.71	25.91	1.80
	동구	6.82	6.82	-
	사하구	60.41	45.82	14.59
	서구	14.91	13.77	1.14
	수영구	8.27	8.13	0.14
	영도구	31.22	30.64	0.58
	중구	5.93	5.93
	해운대구	17.35	16.44	0.91
울산 광역시	소계	135.83	131.94	3.89
	남구	32.37	32.19	0.18
	동구	39.39	39.10	0.29
	북구	13.83	13.79	0.04
	울주군	50.24	46.86	3.38
경상 북도	소계	428.00	321.37	106.63
	경주시	36.17	35.51	0.66
	영덕군	64.09	56.96	7.13
	울릉군	64.43	-	49.84(본섬)
				14.59(도서)
	울진군	101.24	85.10	16.14
	포항시	162.07	143.80	18.27
강원도	소계	318.1	286.03	32.07
	강릉시	64.50	59.51	4.99
	고성군	67.95	60.58	7.37
	동해시	38.78	35.30	3.48
	삼척시	81.38	67.30	14.08
	속초시	20.95	19.77	1.18
	양양군	44.54	43.57	0.97

광역시도	시군구	해안선길이(계)	육 지 부	도 서 부
제주도	소계	419.95	308.32	111.63
	남제주군	134.39	122.35	12.04
	북제주군	207.34	118.79	88.55
	서귀포시	44.95	35.91	9.04
	제주시	33.27	31.27	2.00

<산출방법>

국립해양조사원의 전자해도를 이용한 해안선 길이 산출

□ 해안선 산출 자료

○ 국립해양조사원의 전자해도 축척 1/75,000을 이용하여 해안선 Data를 추출하여 길이를 산출하였으며, 1/75,000으로 Cover되지 않은 지역에 대하여는 1/250,000 전자해도를 이용하여  산출하였음.

○ 사용된 전자해도의 목록은 아래와 같음(이상 58도엽)

ID	전자해도명	축척	ID	전자해도명	축척	ID	전자해도명	축척
1	kp313200	75,000	21	kp320900	75,000	41	kp333400	75,000
2	kp313300	75,000	22	kp321300	75,000	42	kp333600	75,000
3	kp314200	75,000	23	kp323200	75,000	43	kp333700	75,000
4	kp314400	75,000	24	kp323600	75,000	44	kp334100	75,000
5	kp315000	75,000	25	kp324000	75,000	45	kp334200	75,000
6	kp315100	75,000	26	kp324800	75,000	46	kp334300	75,000
7	kp315200	75,000	27	kp325200	75,000	47	kp334400	75,000
8	kp315300	75,000	28	kp325300	75,000	48	kp334600	75,000
9	kp315400	75,000	29	kp325400	75,000	49	kp334700	75,000
10	kp315500	75,000	30	kp325600	75,000	50	kp3221a0	75,000
11	kp317000	75,000	31	kp325700	75,000	51	kp3221b0	75,000
12	kp317100	75,000	32	kp326400	75,000	52	kp3224a0	75,000
13	kp317200	75,000	33	kp330600	75,000	53	kp3224b0	75,000
14	kp317300	75,000	34	kp330700	75,000	54	kp317800	75,000
15	kp317400	75,000	35	kp330800	75,000	55	kp210400	250,000
16	kp317500	75,000	36	kp331100	75,000	56	kp222900	250,000
17	kp317600	75,000	37	kp331200	75,000	57	kp230200	250,000
18	kp317900	75,000	38	kp331500	75,000	58	kp232300	250,000
19	kp320200	75,000	39	kp332200	75,000
20	kp320600	75,000	40	kp332800	75,000

<해안선 길이 산출 사용 해도>

□ 해안선 분류의 기준

○ 육지부와 도서부 구분

- 연육교로 연결된 섬은 육지부 해안선에 포함

※ 거제도, 남해도, 강화도, 영종도, 진도 등 50개 섬

- 제주도는 육지부 해안선에 포함

※ 울릉도, 백령도 등은 도서부 해안선에 포함

○ 자연해안선과 인공해안선으로 구분

- 자연해안선 : 평탄해안선, 절벽해안선, 모래해안, 자갈해안, 암석해안, 기타

- 인공해안선 : 항만시설, 방파제, 방조제, 건조방사제, 사석해안, 기타

※ 해상의 구조물인 돌핀, 잔교, 부교 등은 인공해안선에서 제외

○ 특수 지역의 해안선 산출

- 강 및 하천하구와 해안선의 경계는 건설교통부 수자원국 하천정보시스템의 하천유역을 기준으로 경계설정

- 시화호 및 새만금 지역을 포함한 해안선과 시화호를 제외한 해안선길이를 산출하여 하였음

○ 행정구역 경계

- 시군구별 행정구역 경계는 지방행정연구원의 행정구역편람에 의한 행정구역 경계를 사용하여 구분

○ 해안선길이 방법

- 전자해도에서 해안선 자료만을 축출한 후 Arcviewer 프로그램으로 길이 산출	- 길이를 산출하기 위한 투영법은 ICM 투영법 사용

- 투영 파라미터는 아래와 같음.

․ Projection : Transverse Mercator(TM)

․ Spheroid : WGS84

․ Datum : WGS84

․ Units : meters

․ Parameters

- Central Meridian : 127° 30′

- Reference Ratitude : 38°

- Scale Factor : 0.9996

- False Easting : 500000

- False Northing : 600000

□ 해안선 산출 결과

○  시화호 및 새만금 방조제 내측 포함한 해안선길이

(단위 : km)

전국	육지부			도서부
	합계	자연해안선	인공해안선	합계	자연해안선	인공해안선
12,051.54	6,364.39	5,064.57	1,299.82	5,687.15	5,454.44	232.71

○ 시화호 내측을 제외한 해안선 길이

(단위 : km)

전국	육지부			도서부
	합계	자연해안선	인공해안선	합계	자연해안선	인공해안선
11,914.05	6,263.16	4,987.97	1,275.19	5,650.89	5,418.18	232.71