북한 서두수 발전소

- 시설용량 510㎿, 수풍수력에 이어 두 번째로 큰 수력발전소 -

* 출처 : Encyclopaedia Britannica - 서두수발전소

○ 두만강 지류인 서두수와 구운수에 2개의 댐을 축조하여 저수된 물을 수로터널을 이용 함경산맥을 관통시켜 동해안의 함경북도 청진시로 유역변경시킨 발전소로서, 1959년 중국의 원조로 착공하였으나 많은 어려움을 겪은 후 ‘82년 3월 준공되었음.

○ 설비용량은 1호 50㎿×4, 2호 62㎿×4, 3호 15㎿×4를 합쳐 총 510㎿이며 수풍수력에 이어 두 번째로 큰 발전소임. 생산된 전력은 함경북도 청진변전소를 통하여 김책제철소, 무산광산, 그리고 회령과 온성일대에 공급하고 있음.

○ 90년대 대대적인 설비교체 이후 ‘06년에는 제어시스템과 수력구조물을 개선·보강하여 생산효율과 저수량을 증대하였음. 설비상태가 양호하여 최근까지 정상가동중이며 동북부 일대의 가장 중요한 발전소중의 하나로 알려지고 있음.